**О соблюдении правил техники безопасности, охраны труда**

**и противопожарной безопасности во время проведения уборки урожая зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур 2017 года**

Подходит время начала массовой уборки урожая 2017 в нашем районе. В жатве будут задействованы сотни человек. Управление сельского хозяйства администрации Благодарненского муниципального района призывает всех сельскохозяйственных товаропроизводителей уделить особое внимание охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.

 В своем стремлении с экономить на охране труда , технике безопасности, пожарной безопасности предприятие рискует не только производством, загрязнением окружающей среды, но и жизнями и здоровьем своих сотрудников. При этом нередко у собственников сельскохозяйственных предприятий организация безопасных условий труда по важности стоит на одном из последних мест. А это в корне неправильно.

Охрана труда и пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий – важный комплекс мероприятий, обеспечивающий сохранение жизни и здоровья работников отрасли. Правильно проводимая работа по ОТ и ТБ направлена на предотвращение несчастных случаев на рабочих местах.

Работа по охране труда несет в себе комплекс мероприятий:

1. Организация работы по охране труда на предприятии;

2. Проведение инструктажей с работниками под роспись;
3. Проведение специальной оценки условий труда
4. Средства индивидуальной защиты
5. Организация обучения по ОТ и ТБ
6. Медосмотры
7. Осуществление мероприятий в области обеспечения безопасности и

 охраны труда

 8. Контроль за условиями и охраной труда

Так, еще не началась уборка зерновых и зернобобовых, а в крае уже произошел несчастный случай со смертельным исходом.

В конце рабочего дня 21 июня 2017 года на машинном дворе СПК племзавода «Путь Ленина» Туркменского района проезжал автозаправщик ГАЗ-53 с полностью заправленной емкостью. Внезапно из-за комбайнов выскочил комбайнер, и попытался запрыгнуть на подножку автомобиля (автозаправщика). Но не удержался, соскользнул, ударился о борт автомашины и попал под заднее колесо автозаправщика. В результате получил множественные переломы, включая позвоночник, разрыв аорты и другие травмы, несовместимые с жизнью. По своей беспечности и вразрез правилам техники безопасности погиб молодой комбайнер, которому было всего 29 лет. У него осталась семья – маленький сын.

**Соблюдение правил техники безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности здоровья и жизни работников предприятия!**

 **Не мене важно соблюдать меры противопожарной безопасности.**

Особенно важно соблюдать меры противопожарной безопасности в период проведения уборки урожая.

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто не застрахован. В большинстве случаев, пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил противопожарной безопасности. Источником возгорания может быть как открытый огонь, так и раскаленные детали, искры, статическое электричество, небрежно брошенный окурок. Неосторожное обращение с открытым огнем, курение в неустановленных местах, незнание элементарных правил техники пожарной безопасности, отсутствие контроля со стороны руководства – все это влечет за собой возгорание и, как следствие, пожары.

 **Пожар легче предупредить, чем потушить!**

 **ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ,**

 **ТЕХНИЧЕСКИХ СЕЛДЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ**

**1.** До начала уборки урожая все задействованные в ней лица должны пройти противопожарный инструктаж, а уборочные агрегаты и автомобили должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами и двумя метлами), оборудованы исправными искрогасителями и иметь отрегулированные системы питания, зажигания и смазки.

 **2.** Не разрешается сеять колосовые культуры на полосах отчуждения железных и шоссейных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 м от хлебных массивов.

**3.** Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 м.

**4.** Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы шириной не менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посередине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 м.

**5.** Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 м от хлебных массивов, токов и т.п. Площадки полевых станов, зернотоки опахиваются полосой шириной не менее 4 м.

**6.** В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов, площадью более 25 га, необходимо иметь наготове трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара. **7.** Не разрешается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях. **8.** Зернотоки необходимо располагать от зданий и сооружений не ближе 50 м, а от хлебных массивов - 100 м.

 **9.** Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин должны своевременно очищаться от пыли, соломы и зерна.

**10.** В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами должна осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полос шириной не менее 4 м., или на пахоте на расстоянии 100 м. от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 м. от строений.

**11.** Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов (за исключением приусадебных участков) размещаются на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередачи и не менее 20 метров - до дорог и не менее 50 метров - от зданий, сооружений и строений.

**12.**Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров.

**13.**Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров.

**14.**Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров.

**15.**Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

 **1.** Работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами; применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей, заправка автомашин в ночное время в полевых условиях.